
Карта памяти: 16-32 Гб, форматированная в fat32

1. Скопировать 3 файла на карту памяти.

2. Вставить карту в аппарат.

3. Зажать кнопку МЕНЮ (слева посередине, квадрат с тремя горизонтальными полосками).

4. Не отпуская кнопку МЕНЮ - подать питание 12V.

5. Не отпускать кнопку, пока не появится изображение на экране и не начнётся прошивка (15-20 сек.)

6. После удачного восстановления - обновите устройство актуальной прошивкой и базой камер с сайта.